Номенклатура
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	объём м3
	Вес тн

	Плита силосной траншеи (Т), 1400*3000*1700
	1,9
	4,85



Панели являются самонесущими, собираются на объекте, стыкуются паз – гребень или закладными сворными элементами.
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